**CHECK LIST DO VEÍCULO PLACA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ MODELO: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ CHECK LIST ANTERIOR Data: \_\_/\_\_/\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **CONDIÇÕES / FUNCIONAMENTO / CONSERVAÇÃO** | | | | | | | | **COMENTÁRIO** |
| 01 | BUZINA |  | FUNCIONANDO |  | NÃO FUNCIONA |  |  |  |  |  |
| 02 | CINTO DE SEGURANÇA |  | FUNCIONANDO |  | NÃO FUNCIONA |  |  |  |  |  |
| 03 | QUEBRA SOL |  | FUNCIONANDO |  | NÃO FUNCIONA |  |  |  |  |  |
| 04 | RETROVISOR INTERNO |  | FUNCIONANDO |  | NÃO FUNCIONA |  | TRINCADO |  |  |  |
| 05 | RETROVISOR -DIREITO/ESQUERDO |  | FUNCIONANDO |  | NÃO FUNCIONA |  | TRINCADO |  |  |  |
| 06 | LIMPADOR DE PÁRA-BRISA |  | FUNCIONANDO |  | NÃO FUNCIONA |  |  |  |  |  |
| 07 | LIMPADOR PÁRA-BRISA TRASEIRO |  | FUNCIONANDO |  | NÃO FUNCIONA |  |  |  |  |  |
| 08 | FAROL BAIXO |  | FUNCIONANDO |  | NÃO FUNCIONA |  |  |  |  |  |
| 09 | FAROL ALTO |  | FUNCIONANDO |  | NÃO FUNCIONA |  |  |  |  |  |
| 10 | MEIA LUZ |  | FUNCIONANDO |  | NÃO FUNCIONA |  |  |  |  |  |
| 11 | LUZ DE FREIO |  | FUNCIONANDO |  | NÃO FUNCIONA |  |  |  |  |  |
| 12 | LUZ DE RÉ |  | FUNCIONANDO |  | NÃO FUNCIONA |  |  |  |  |  |
| 13 | LUZ DA PLACA |  | FUNCIONANDO |  | NÃO FUNCIONA |  |  |  |  |  |
| 14 | LUZES DO PAINEL |  | FUNCIONANDO |  | NÃO FUNCIONA |  |  |  |  |  |
| 15 | SETA – DIREITA/ESQUERDA |  | FUNCIONANDO |  | NÃO FUNCIONA |  |  |  |  |  |
| 16 | PISCA ALERTA |  | FUNCIONANDO |  | NÃO FUNCIONA |  |  |  |  |  |
| 17 | LUZ INTERNA |  | FUNCIONANDO |  | NÃO FUNCIONA |  |  |  |  |  |
| 18 | VELOCÍMETRO / TACÓGRAFO |  | FUNCIONANDO |  | NÃO FUNCIONA |  |  |  |  |  |
| 19 | FREIOS |  | FUNCIONANDO |  | NÃO FUNCIONA |  |  |  |  |  |
| 20 | MACACO |  | FUNCIONANDO |  | NÃO FUNCIONA |  |  |  |  |  |
| 21 | CHAVE DE RODA |  | OK |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | TRIÂNGULO DE SINALIZAÇÃO |  | OK |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | EXTINTOR DE INCÊNDIO |  | EM DIA |  | VENCIDO |  |  |  |  |  |
| 24 | PORTAS – TRAVAS |  | FUNCIONANDO |  | NÃO FUNCIONA |  |  |  |  |  |
| 25 | ALARME |  | FUNCIONANDO |  | NÃO FUNCIONA |  |  |  |  |  |
| 26 | FECHAMENTO DAS JANELAS |  | FUNCIONANDO |  | NÃO FUNCIONA |  |  |  |  |  |
| 27 | PÁRA-BRISA |  | NORMAL |  | TRINCADO |  |  |  |  |  |
| 28 | ÓLEO DO MOTOR |  | EM DIA |  | VENCIDO |  | COMPLETAR |  |  |  |
| 29 | ÓLEO DE FREIO |  | NO NÍVEL |  | COMPLETAR |  |  |  |  |  |
| 30 | NÍVEL DA ÁGUA DO RADIADOR |  | NO NÍVEL |  | COMPLETAR |  |  |  |  |  |
| 31 | PNEUS (ESTADO/CALIBRAGEM) |  | BOM |  | RUIM |  | CALIBRADO |  | DESCALIBRADO |  |
| 32 | PNEU RESERVA (ESTEPE) |  | BOM |  | RUIM |  | CALIBRADO |  | DESCALIBRADO |  |
| 33 | BANCOS ENCOSTO/ASSENTOS |  | BOM |  | RUIM |  |  |  |  |  |
| 34 | PÁRA-CHOQUE DIANTEIRO |  | NORMAL |  | RISCADO |  | AMASSADO |  | TRINCADO |  |
| 35 | PÁRA-CHOQUE TRASEIRO |  | NORMAL |  | RISCADO |  | AMASSADO |  | TRINCADO |  |
| 36 | LATARIA |  | NORMAL |  | RISCADA |  | AMASSADA |  |  |  |

**Dados do condutor:**

Nome: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Assinatura do motorista: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Habilitação: ( ) Em dia ( ) Vencida

Data: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Assinatura do relator da inspeção: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_